<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="0.05" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="yes" altdistance="0.025" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
</layers>
<library>
<description>&lt;h1&gt;HC-05 Bluetooth module&lt;/h1&gt;</description>
<packages>
<package name="BTM400_6B">
<wire x1="6.5" y1="13.45" x2="6.5" y2="-13.45" width="0" layer="21"/>
<wire x1="-6.5" y1="13.45" x2="-6.5" y2="-13.45" width="0" layer="21"/>
<wire x1="-6.5" y1="13.45" x2="6.5" y2="13.45" width="0" layer="21"/>
<wire x1="-6.5" y1="-13.45" x2="6.5" y2="-13.45" width="0" layer="21"/>
<smd name="GND@2" x="-5.23" y="-13.6" dx="1" dy="2" layer="1"/>
<smd name="USB-D-" x="-3.73" y="-13.6" dx="1" dy="2" layer="1"/>
<smd name="SPI-CSB" x="-2.23" y="-13.6" dx="1" dy="2" layer="1"/>
<smd name="SPI-MOSI" x="-0.73" y="-13.6" dx="1" dy="2" layer="1"/>
<smd name="SPI-MISO" x="0.77" y="-13.6" dx="1" dy="2" layer="1"/>
<smd name="SPI-CLK" x="2.27" y="-13.6" dx="1" dy="2" layer="1"/>
<smd name="USB-D+" x="3.77" y="-13.6" dx="1" dy="2" layer="1"/>
<smd name="GND@3" x="5.27" y="-13.6" dx="1" dy="2" layer="1"/>
<smd name="GND@1" x="-6.5" y="-11.66" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="3.3V" x="-6.5" y="-10.16" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="RESETB" x="-6.5" y="-8.66" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="AIO(1)" x="-6.5" y="-7.16" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="AIO(0)" x="-6.5" y="-5.66" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="PCM-SYNC" x="-6.5" y="-4.16" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="PCM-IN" x="-6.5" y="-2.66" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="PCM-OUT" x="-6.5" y="-1.16" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="PCM-CLK" x="-6.5" y="0.34" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="UART-RTS" x="-6.5" y="1.84" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="UART-CTS" x="-6.5" y="3.34" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="UART-RX" x="-6.5" y="4.84" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="UART-TX" x="-6.5" y="6.34" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="GND@4" x="6.5" y="-11.66" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="PIO(0)" x="6.5" y="-10.16" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="PIO(1)" x="6.5" y="-8.66" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="PIO(2)" x="6.5" y="-7.16" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="PIO(3)" x="6.5" y="-5.66" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="PIO(4)" x="6.5" y="-4.16" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="PIO(5)" x="6.5" y="-2.66" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="PIO(6)" x="6.5" y="-1.16" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="PIO(7)" x="6.5" y="0.34" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="PIO(8)" x="6.5" y="1.84" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="PIO(9)" x="6.5" y="3.34" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="PIO(10)" x="6.5" y="4.84" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<smd name="PIO(11)" x="6.5" y="6.34" dx="1" dy="2" layer="1" rot="R270"/>
<text x="5.08" y="-11.43" size="0.8128" layer="26" font="vector" rot="R90">HC-05 Bluetooth module</text>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="BTM400_6B">
<wire x1="-15.24" y1="-17.78" x2="17.78" y2="-17.78" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="17.78" y1="-17.78" x2="17.78" y2="27.94" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="17.78" y1="27.94" x2="-15.24" y2="27.94" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-15.24" y1="27.94" x2="-15.24" y2="-17.78" width="0.254" layer="94"/>
<pin name="UART-TX" x="-20.32" y="25.4" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="UART-RX" x="-20.32" y="22.86" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="UART-CTS" x="-20.32" y="20.32" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="UART-RTS" x="-20.32" y="17.78" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="PCM-CLK" x="-20.32" y="15.24" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="PCM-OUT" x="-20.32" y="12.7" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="PCM-IN" x="-20.32" y="10.16" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="PCM-SYNC" x="-20.32" y="7.62" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="AIO(0)" x="-20.32" y="5.08" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="AIO(1)" x="-20.32" y="2.54" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="RESETB" x="-20.32" y="-2.54" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="3.3V" x="-12.7" y="-22.86" visible="pin" length="middle" direction="pwr" rot="R90"/>
<pin name="GND@1" x="-10.16" y="-22.86" visible="pin" length="middle" direction="pwr" rot="R90"/>
<pin name="USB-D-" x="2.54" y="-22.86" visible="pin" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="SPI-CSB" x="7.62" y="-22.86" visible="pin" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="SPI-MOSI" x="10.16" y="-22.86" visible="pin" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="SPI-MISO" x="12.7" y="-22.86" visible="pin" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="SPI-CLK" x="15.24" y="-22.86" visible="pin" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="USB-D+" x="5.08" y="-22.86" visible="pin" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="PIO0" x="20.32" y="-2.54" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PIO1" x="20.32" y="0" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PIO2" x="20.32" y="2.54" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PIO3" x="20.32" y="5.08" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PIO4" x="20.32" y="7.62" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PIO5" x="20.32" y="10.16" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PIO6" x="20.32" y="12.7" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PIO7" x="20.32" y="15.24" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PIO8" x="20.32" y="17.78" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PIO9" x="20.32" y="20.32" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PIO10" x="20.32" y="22.86" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PIO11" x="20.32" y="25.4" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GND@2" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="middle" direction="pwr" rot="R90"/>
<pin name="GND@3" x="-7.62" y="-22.86" visible="pin" length="middle" direction="pwr" rot="R90"/>
<pin name="GND@4" x="-2.54" y="-22.86" visible="pin" length="middle" direction="pwr" rot="R90"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="BTM400_6B" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BTM400_6B" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BTM400_6B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="3.3V"/>
<connect gate="G$1" pin="AIO(0)" pad="AIO(0)"/>
<connect gate="G$1" pin="AIO(1)" pad="AIO(1)"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="GND@1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="GND@2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="GND@3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="GND@4"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM-CLK" pad="PCM-CLK"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM-IN" pad="PCM-IN"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM-OUT" pad="PCM-OUT"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM-SYNC" pad="PCM-SYNC"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0" pad="PIO(0)"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1" pad="PIO(1)"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO10" pad="PIO(10)"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO11" pad="PIO(11)"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO2" pad="PIO(2)"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO3" pad="PIO(3)"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO4" pad="PIO(4)"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO5" pad="PIO(5)"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO6" pad="PIO(6)"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO7" pad="PIO(7)"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO8" pad="PIO(8)"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO9" pad="PIO(9)"/>
<connect gate="G$1" pin="RESETB" pad="RESETB"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI-CLK" pad="SPI-CLK"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI-CSB" pad="SPI-CSB"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI-MISO" pad="SPI-MISO"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI-MOSI" pad="SPI-MOSI"/>
<connect gate="G$1" pin="UART-CTS" pad="UART-CTS"/>
<connect gate="G$1" pin="UART-RTS" pad="UART-RTS"/>
<connect gate="G$1" pin="UART-RX" pad="UART-RX"/>
<connect gate="G$1" pin="UART-TX" pad="UART-TX"/>
<connect gate="G$1" pin="USB-D+" pad="USB-D+"/>
<connect gate="G$1" pin="USB-D-" pad="USB-D-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
